

Sikkerhetskurs i pistolskyting

Ansvar og Hvorfor

\* For å møte venner til sosial sammenkomst,

men IKKE for å TREFFE dem.

\* Håndvåpen er livsfarlige hvis de ikke

behandles forsiktig, selv finkaliber (kal. 22)

Dette kalibret må ikke undervurderes.

\* Det finnes absolutt ingen unnskyldning for

vådeskudd, uansett!!

Derfor...

\* Se gjennom presentasjonen, slik at

gjennomgangen av sikkerhetsinstruksene går

raskere når vi kommer på pistolbanen.

Pistol og Revolver

\* Revolver

- Også kalt seksløper. Tønne som kan magasinere vanligvis 6 skudd.

\* Single action: Hanen må spennes manuelt før hvert skudd.

\* Double action: Skudd avfyres fortløpende ved å

klemme på avtrekkeren, men er tungt (8-15 kg avtrekksvekt). Anbefaler derfor å bruke våpenet som en Single action.

Pistol og Revolver

\* Pistol

- Halvautomatisk

\* Selvladende fra magasin som rommer inntil 15 skudd.

\* Skudd avfyres fortløpende ved å klemme på

avtrekkeren, avtrekksvekt ca. 1 kg.

- Dette gjør pistol noe farligere enn revolver.

Tenk !

\* Et våpen skal alltid behandles som om det er skarpladd.

\* Pek ALDRI med våpen mot noen. (Brudd på denne bestemmelsen fører til umiddelbar bortvisning fra skytterbanen).

\* Forsikre deg at våpen og magasin er tømt for

ammunisjon før våpen legges ned på standplass

Tenk !

\* Våpenet skal ALLTID peke i farlig retning

(mot skivene). Dette gjelder også i lade/tømmeprosessen.

\* Det er strengt forbudt å peke med våpenet

sideveis på standplass, selv om du er sikker på

at våpenet er tomt for ammunisjon.

\* Ikke legg finger på avtrekkeren før du er klar til

å avfyre skudd, det vil si at våpenet peker rett

mot blinken.

Tenk !

\* Hvis du får funksjonsfeil, legg våpenet ned på

benken med løpet pekende mot skivene, ta ett

skritt tilbake og løft opp en hånd for å tilkalle

skyteleder.

\* IKKE prøv å finne årsaken til funksjonsfeilen

selv.

Kommandoer på standplass

\* Standplassleder gir instrukser før og etter

skyting (serier)

- Lasting av patroner

- Lading

- Ildgivning

- Stans i skyting (avbrudd)

- Tømming av våpen

- Visitasjon av våpen

- Anvisning

Kommandoer på standplass

\* Lasting av skudd

- Standplassleder gir besjed om å fylle

tønne/magasin med 5 skudd.(6skudd felt)

\* Tønne på revolver skal fortsatt være åpen for

inspeksjon.

\* Magasin skal IKKE settes inn i pistol før neste

kommando gis.

Kommandoer på standplass

\* Lading

- Tønne kan lukkes på revolver.

- Magasin kan settes inn i pistol, og sluttstykket

(sleiden) føres frem i posisjon.

- Våpenet skal holdes i beste skytehånd i denne

prosessen, og løpet skal peke i retning mot

skivene, men i hvilestilling (våpenarm hviler

på benken).

Kommandoer på standplass

\* Ildgivning

- Standplassleder gir følgende beskjed om skyting:

"Så snart skytterne er klare, mot skivene 5 skudd - ILD"

- I treningsskyting er det tillatt å bruke 2 hender.

Instrukser om skytestilling og grep vil bli gitt på

standplass.

Kommandoer på standplass

\* Normalt skyter samtlige ut 5 skudd fortløpende til

våpenet er tomt.

\* Dersom standplassleder under ildgivningen roper

"stans", skal skyting straks opphøre, våpen senkes

og sikres ved at tønne på revolver åpnes, sluttstykke

på pistol låses i bakre stilling og magasin tas ut.

\* Våpen og magasin legges på benken pekende mot

skivene.

\* Skytter tar ett skritt tilbake og avventer.

Kommandoer på standplass

\* Tømming av våpen.

- Revolver: Når våpenet "klikker", eller det er talt

5 skudd, åpnes tønnen og tomhylsene fjernes ved å

trykke på utløsestangen.

- Pistol: Når sluttstykket låses i bakre stilling ved at

magasinet er tomt, fjernes magasinet ved å trykke

på utløseknappen for magasin.

\* Våpen og magasin legges på benken med løpet

pekende mot skivene, slik at våpenet kan visiteres.

\* Skytter tar 2 skritt tilbake og avventer.

Kommandoer på standplass

\* Tøm våpen - Visitasjon

- Standplassleder avventer til alle har skutt ferdig og sikret

våpen før han gir denne instruksen.

Nærmere informasjon vil bli gitt på standplass.

Standplassleder inspiserer våpen og gir instruks om

- Anvisning

\* Skytterne går samlet frem til skivene og kontroller

lapper og treff.

- Det er strengt forbudt å røre våpen, magasin og

ammunisjon før alle er tilbake på standplass og instruks gis.

Skyteteknikk

\* Ikke bli skuffet om du ikke treffer så mye

i starten. Dette handler om trening, mye trening.

\* Men du kan få til treff dersom du har fokus på

noen viktige punkter.

Skyteteknikk

1. Pust normalt og rolig mellom skuddene.

2. Når du er klar til å skyte, fyll lungene 3/4 opp og

hold pusten mens du hever våpenet mot blinken.

Pusten må holdes til skuddet har gått.

3. Fingeren legges forsiktig på avtrekkeren. Ikke trekk av - da bommer du garantert.

4. Du skal forsiktig øke presset på avtrekkeren til skuddet går mens du sikter mot skiven. Hvis du tenker at "nå går skuddet", da har du styrt handlingen, og risikoen for å bomme er stor.

Skyteteknikk

\* Mens du sikter og øker presset på avtrekkeren,


- Skal du sikte på "rullende blink"

- Du skal fokusere på å se "kornet" skarpt,

ikke blinken, og ikke "skuret".

(Se neste presentasjon)

Skyteteknikk

Rullende blink vil si at du

sikter i underkant av

"svarten", og at korn og

skur er "strøkent", dvs. at

toppen på skur og korn

danner en linje.

Skal vi se om..

\* Gamle børser bommer mest, eller...

- Pistolskyting skal være gøy, etter hvert som du

trener og fokuserer på de viktige tingene, vil du se

at resultatet kommer.

\* God fornøyelse!